TROŠKOVNIK
ZA NABAVU _____________________________
Ponuditelj:_______________________________________________________________
Adresa ponuditelja________________________________________________________
Ovlaštena osoba ponuditelja:________________________________________________
	Opis robe /rada (specifikacija)
	Jedinica
mjere
	Količina
	Jedinična cijena
(bez PDV-a)
	Ukupna cijena
(bez PDV-a)

	Mobilizacija radilišta i završno čišćenje uključuje:
-sve potrebne alate
-opremu privremenog radilišta
-uređenje gradilišta i privremene deponije
-sve ostalo potrebno za izvršenje potrebnih radova na adresi naručitelja
	
kom 
	
1
	
	

	Dobava i postavljanje zaštitne malerske folije 12 mikrona, kako bi se zaštitile prostorije objekta od prašine za vrijeme grubih radova. Obračun po m2 folije.
	
m2
	
60
	
	

	Demontaža postojeće sanitarne opreme. U stavku je uključena demontaža postojeće sanitarne opreme te odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu.
	
kom
	
6
	
	

	Ispuštanje vode iz radijatora i demontaža sa odlaganjem na stranu. Obračun po komadu
	kom
	2
	
	

	Demontaža postojećih vrata u sanitarnom čvoru i odvoz na deponiju. Obračun po komadu demontiranih vrata.
	kom
	6
	
	

	Ručno štemanje i demontaža keramičkih podnih pločica. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće
	m2
	20
	
	

	Djelomično razbijanje postojeće glazure, odlaganje na stranu. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće. Obračun po m1
	m
	22
	
	

	Ručno štemanje i demontaža postojećih zidnih keramičkih pločica. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće
	m2
	72
	
	

	Ručno štemanje i obijanje postojeće žbuke bez izravnavanja podloge. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće
	m2
	72
	
	

	Izrada šliceva veličine do 20 X 20 cm. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. U jediničnu cijenu uključen utovar šute vreće
	m2
	17
	
	

	Demontaža postojeće dotrajale zidne i podne instalacije vodovoda i odvodnje. Obračun po kompletu demontirane instalacije.
	kpl
	2
	
	

	Dobava i ugradnja glavnih ventila za hladnu vodu. U stavku uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu
	kom
	2
	
	

	Dobava materijala i ugradnja novih ALU-PEX vodovodnih cijevi fi 16-26 mm i pripadajućih fitinga za instalaciju tople i hladne vode. Obračun po izvršenom priključku
	kom
	6
	
	

	Dobava materijala i ugradnja novih PVC odvodnih cijevi raznih profila za instalaciju odvodnje sanitarnog čvora uključujuči prespoj na postojeću instalaciju. Obračun po komadu izvedenog priključka

	kom
	6
	
	

	Dobava i montaža podnog sifona sa 
brtvenom garniturom. Stavka
uključuje podni sifon sa brtvenom
garniturom i niveliranjem na visinu
pločica. Obračun po komadu.
	
kom
	
2
	
	

	Dobava materijala i sanacija podne
glazure, sve kao završni sloj prije
keramičkog opločenja. Obračun po
m2 sanirane glazure.
	m2
	11
	
	

	Izravnavanje zidova nakon skidanja
poločica, ljepila i žbuke. Obračun po 
m2
	m2
	72
	
	

	Krpanje rupa I šliceva u podu
Betonom ili mortom nakon izrade
Novih vodovodnih instalacija.
	
kpl
	
2

	
	

	Krpanje šliceva u zidu nakon izrade
novih vodovodnih instalacija.
Obračun po kompletu
	
kpl
	
2

	
	

	Izrada gispkartonske kutije.
	m
	6
	
	

	Dobava I ugradnja PC hidroizolacije
wc-a
	
m2
	
17
	
	

	Dobava pločica dimenzija 30x60 ili sl.
cm

	m2




	75




	
	

	Dobava materijala za ugradnju pločica
(keramičko fleksibilno ljepilo, fug
masa, potrošni materijal).
	m2

	75
	
	

	Ugradnja keramičkih pločica
	m2

	75
	
	

	Ugradnja pločice na špaletama
	m

	19
	
	

	Dobava I ugradnja aluminijskih L
lajsni. Klupčica prozora/wc školjka
	m

	28
	
	

	Blago impregniranje zidova te gletanje
vapnenim masama u svrhu
izjednačavanja sastrugane površine na
zidovima i stopu. U cijeni brušenje
	m2

	50
	
	

	Bojanje zidova I stropova bijelom tipa
Jupol Classic bojom, u cijenu uključena
zaštita podova
	m2

	50
	
	

	Lakiranje cijevi.
	kpl
	2
	
	

	Dobava i ugradnja novih vrata
	kom
	2
	
	

	Ponovna montaža demontiranog
radijatora
	
kom
	
1
	
	

	Dobava i montaža nove sanitarne
opreme. Stavka uključuje dobavu i
montažu nove wc školjke sa daskom,
umivaonika i slavine

	kpl
	2
	
	

	
	
	
	
	

	Odvoz šute sa gradilišta dobivene
različitim radovima razbijanja i
demontaže. Deponija je udaljena do 10
km. U cijenu su uračunati svi troškovi
prijevoza i odlaganja. U obračun
količina za deponiranje uzet je
koeficijent rastresitosti. Obračun po m3
	m3
	4
	
	

	Horizontalni i vertikalni transport
Kompletne naprijed specificirane
opreme i viška materijala građevinskim
kolicima i kantama. Stavka uključuje
transport do mjesta ugradnje, uključivo i raznošenje opreme, materijala i alata po gradilištu, ugradnju do potpune
pogonske gotovosti, uključivo sa svim
potrebnim funkcionalnim probama i propisanim ispitivanjima od strane izvođača.
	kpl
	1
	
	

	UKUPNO
	
	



                                                                                                   Ponuditelj:
                                                               M.P.
________________
                                                                                       (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)




U _____________, _____________2026.g.

